闽南师范大学 中区、西区篮球场增补视频监控采购公告

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1：中区、西区篮球场增补视频监控项目采购要求

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目/产品名称 | 采购要求 | 是否进口 | 数量 | 预算单价 | 预算金额 |
| 包1：采取最低评标价法 ,合计:￥18937 建议最高限价：￥18937 |
| 清单明细 |
| 1 | 400万全彩治安网络枪机 | 400万 1/2.7" CMOS ICR 全彩筒型网络摄像机最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light宽动态: 数字宽动态焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：75.3°，垂直视场角：41.4°，对角视场角：88.2°6 mm，水平视场角：49°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2°8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3°12 mm，水平视场角：23.4°，垂直视场角：13.3°，对角视场角：26.8°红外波长范围: 850 nm防补光过曝: 支持补光灯类型: 默认白光，可切换红外补光补光距离: 红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m最大图像尺寸: 2560 × 1440视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264音频: 1个内置麦克风网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3电流及功耗: DC：12 V，0.4 A，最大功耗：5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.2 A~0.15 A，最大功耗：6.5 W电源接口类型: Ø5.5 mm圆口防护: IP66综合单价包含：1、设备安装、调试费用2、胶布、水晶头、螺丝等未列耗材3、监控支架、室外延伸架室外防水箱等未列安装配件用于治安抓拍、录像设备等日常治安所需。 | 否 | 5套 | 980 | 4900 |
| 2 | 室外光缆 | 4芯户外工程光缆，含布线所需工序如开槽、破路、套管、回填等，含光纤熔接。 | 否 | 130米 | 8 | 1040 |
| 3 | 收发器 | 含收发器及电源配件 | 否 | 2组 | 626 | 1252 |
| 4 | 电源线 | 通用220V电源线，线径不低于2.0mm2综合单价：含室外套管、开槽破路、水泥回填等线路施工费用 | 否 | 130米 | 6 | 780 |
| 5 | 信号线 | 网络通讯信号，线径不低于0.5mm，超六类网线综合单价：含室外套管、开槽破路、水泥回填等线路施工费用 | 否 | 150米 | 7 | 1050 |
| 6 | 线管 | 20mm户外pvc线管 | 否 | 130米 | 2 | 260 |
| 7 | 信息交换传输 | 8口千兆POE专用交换机，DC12V电源 | 否 | 3台 | 235 | 705 |
| 8 | 二级监控汇总 | 1.二级监控汇总箱，支持向上一级汇总及向下一级分散，配有室外警示标识2.含安装配件、耗材及未列辅材；3.包含取网接口、取电接口等综合接口4.另将现有监控箱配置室外警示标识5.当设定的监测区域内被杂物占用，且时间达到设定值时，触发堵塞告警，并上传现场抓拍照片，支持报警录像6.支持非接触式感温报警功能（提供公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章作为依据，原件备查）7.支持高温报警功能，将设备放置于2.5m高处，能识别距离为8米处，尺寸≥10cm\*10cm（长×宽）的发热体，且灵敏度可调，报警响应时间≤5s，并能联动声光报警。设备在识别到发热体时，应将高温报警状态和摄像机实时画面上传至网络平台。（提供公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章作为依据，原件备查）8.支持感知报警功能，将设备放置于2.5m高处，能识别距离为8米处，尺寸≥10cm\*10cm（长×宽）的温热感，报警响应时间≤5s。9.支持火点及高温物品点位识别，并在视频画面中标出位置。（提供公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章作为依据，原件备查） | 否 | 2套 | 1100 | 2200 |
| 9 | 监控立杆 | 1、不低于3500mm室外监控立杆2、不低于500mm下沉安装铆件3、方形开挖，混凝土回填及面层美化4、地表接线口预留及接地处理5、监控延展架子及安装盘等辅助设施6、将中区篮球场树上现有摄像头拆卸转移，重新安装在新立监控杆顶部，同时调整角度；7、包含所需材料、配件、耗材等未列事项 | 否 | 3根 | 2250 | 6750 |
| 合计(小写)：18937 | 人民币:壹万捌仟玖佰叁拾柒圆整 |
| 其他要求 | 1. 该项目保修期：自验收合格之日起12个月，人为因素及自然灾害除外。
2. 供货期：合同签订后10工作日内向采购人提供货物并安装调试完毕交付使用。
3. 在合同签订前，中标人向闽南师范大学提交合同总价的2.5%作为履约保证金。货物验收合格后，无息返还履约保证金(中标人应先开具退还履约保证金收据，并加盖财务专用章)，并转账支付全额货款。
4. 交付条件：安装完毕，验收合格。

5、验收标准：5.1投标人所提供的设备必须是制造厂家生产的崭新的未开箱的原包装设备。所有设备按厂家设备验收标准（符合国家或行业或地方标准）、招标文件、投标文件等有关内容进行验收。投标人提供设备的制造标准及技术规范等有关资料必须符合中国相应有关标准、规范要求。5.2成交供应商在设备出厂前，应按设备技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，成交供应商应随同货物出具供货证明、质量合格证书等证明资料和文件。5.3由成交供应商和采购人共同对设备的数量、质量、外包装等根据本章节的有关规定逐项检验。5.4设备安装完毕后，成交供应商应对设备的整体性能和功能进行测试，试运行期间，出现的任何问题，应由成交供应商及时处理修正。测试结果必须符合招标文件要求及合同中的相关条款，同时成交供应商应向采购人提供自检记录。5.5最终验收：试运行并测试验收结束后，由采购人按招标文件以及合同相关条款要求对设备进行验收，验收结果应符合采购人使用要求。在此期间，若发现产品质量有问题成交供应商应无条件免费更换，直至验收合格交付使用。 |

 |

**闽南师范大学采购响应文件**

**（首次）**

**项目名称：**

**项目编号：**

**合同包:**

**供应商名称 ：**

**日   期 ：**

★注意：相应文件需每页加盖单位公章。

**目   录**

附件1：响应函

附件2：授权函

附件3：资格证明材料

附件4：报价一览表（含详细报价书）

附件5：采购要求响应表

**附件1：响应函**

致：     (采购人 )

    1.根据贵方为                   项目（项目编号:        ）的采购公告，我方签字代表          （全名、职务）   经正式授权并代表      （供应商名称）    提交包含下述内容的首次响应文件纸质文本正本   套，副本   套。

附件1：响应函

附件2：授权函

附件3：资格证明材料

附件4：报价一览表（含详细报价书）

附件5：采购要求响应表

2.据此函，我方宣布响应承诺如下：

2.1我方承诺已熟悉和理解本项目的要求、条款和条件，且无任何异议。

2.2一旦我方获得成交，我方将按照采购文件的要求和我方提交的响应文件（包括首次响应文件、补充澄清、最后报价等响应文件）中的承诺履约。

2.3我方承诺我方提供的所有响应文件真实、准确、合法、有效，如有违反，我方将承担法律责任和后果。

通信地址:

邮编：                  传真号：

开户行：

银行账户：

联系电话（固定电话和移动电话）：

供应商代表：             （签字）

供应商代表电子信箱：

供应商：         （全称并加盖公章）

日  期：      年     月     日

**附件2：授权函**

**单位负责人授权书**

致：     (采购人)

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为我方的供应商代表，代表我方参加  （填写“项目名称”）   项目（项目编号：         ）的采购活动，全权代表我方处理采购过程的一切事宜，包括但不限于：递交响应文件、澄清、签约等工作。供应商代表在采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

    供应商代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：         身份证号：                 手机：

供应商代表：         身份证号：                 手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期： 年 月 日

附：单位负责人、供应商代表的身份证原件正反面复印件

|  |
| --- |
| **要求：真实、有效、清晰** |

**附件3：资格证明材料**

**附件3-1：营业执照复印件或事业单位法人证书复印件**

|  |
| --- |
| **要求：真实、有效、清晰** |

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：      年     月     日

**附件3-2：参加采购活动前三年内在经营活动中**

**没有重大违法记录书面声明**

致：     (采购人)

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录。

特此声明。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：      年     月     日

**附件3-3:信用记录查询结果（查询结果原始页面的完整截图或打印件）**

致：     (采购人 )

现附上截至    年    月    日    时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

|  |
| --- |
| **要求：真实、有效、清晰** |

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

**附件4:报价一览表**

供应商名称：（全称加盖单位公章）项目编号∶

货币单位：元人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 首次报价 | 交货期/工期/项目完成时间/服务时间（保修期） | 备注 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

备注：详细报价书另纸详列，格式自拟。

                                        供应商代表：      （签字）

**附件4-1：详细报价书**

（格式自拟）

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：      年     月     日

**附件5：采购要求响应表**

供应商名称： （全称加盖单位公章）  项目编号∶

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 章节条目号 | 采购要求 | 响应文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

 供应商代表：      （签字）